# 系统总览

## 登录界面

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **目的**:  验证用户登录功能。 | | | |
| **先决条件:**  N/A | | | |
| Nb | 测试步骤 | 测试结果 | 通过 or 失败 |
| 1 | 输入账户aow及其密码 | 登录成功 | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 2 | 输入账户tt及其密码 | 登录成功 | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 3 | 输入账户aow\_tenant及其密码(奥威的租户) | N/A | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 4 | 多语言切换 | OK | 通过 ❑ 失败 ❑ |

## 控制台

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **目的**:  验证Dashboard功能。 | | | |
| **先决条件:**   1. 以aow用户登录 | | | |
| Nb | 测试步骤 | 测试结果 | 通过 or 失败 |
| 1 | 采集器情况 | 车辆总数，与vw\_user\_estate\_dtu uid=3,type=1 or 2数量相同；  修改obj\_dtu id=2004的ping\_time = now或隔日时间，刷新页面，查看在线离线设备变化；  四组报警根据当天报警数量、报警级别显示；  高度不够； | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 2 | 全国分布图 | 根据车辆所在城市，报警前五城市在地图上闪烁； | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 3 | 左侧菜单缩进 | 点击自动缩进或展开 | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 4 | Layout切换 | OK | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 5 | 用户密码修改 | 密码修改成功 | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 6 | 多语言切换 | OK | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 7 | 报警事件列表 | 显示最新10条记录 |  |
|  |  |  |  |

# 系统配置

## 用户管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **目的**:  验证用户管理功能。 | | | |
| **先决条件:**   1. 以aow用户登录 | | | |
| Nb | 测试步骤 | 测试结果 | 通过 or 失败 |
| 1 | 新增tenant用户，勾选所属公司 | N/A | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 2 | 修改用户 | N/A | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 3 | 重复用户校验 | N/A | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 4 | 新建用户登录 | N/A | 通过 ❑ 失败 ❑ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 车辆管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **目的**:  验证车辆管理功能。 | | | |
| **先决条件:**   1. 以aow用户登录 | | | |
| Nb | 测试步骤 | 测试结果 | 通过 or 失败 |
| 1 | 新增、编辑车辆组 | Obj\_estate新增设备，type=8；  修改编组，信息更新； | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 2 | 添加车辆 | 选中新增编组，点击添加车辆，保存异常（新增编组，未刷新立即添加车辆）；  Obj\_estate增加车辆（2）记录，asso\_user\_group\_estate增加dtu与estate的关联，json\_property增加cap\_vehcile(记录cap\_verify不对)记录；  DTU下拉选择数据不正确；  ESC无效； | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 3 | 编辑车辆信息 | DTU下拉显示自己以及未使用的；  在json | 通过 ❑ 失败 ❑ |
| 4 | 车辆编组变更 | OK | 通过 ❑ 失败 ❑ |

# 报警信息

## 报警配置

## 历史报警

## 报警统计